|  |  |
| --- | --- |
|  | **VF6 EX****Wechselspannungsdetektor für Gefahrenbereiche** |
| **VF6 EX****Wechselspannungsdetektor für Gefahrenbereiche** |
|  | * -zertifiziert für Gefahrenbereiche
 |
| * Kontaktloser Wechselspannungs-Detektor
 |
| * Spannungsbereich 12 V bis 1000 V
 |
| * Optische, akustische und Vibrationswarnung bei Niedrig- und Mittelspannungen
 |
| * Anschraubbare Batterieabdeckung
 |
| * Integrierte hellweiße LED-Taschenlampe
 |
| * CAT IV 1000V
 |
| **BESCHREIBUNG** | **TECHNISCHE DATEN** |
| Der Spannungsdetektor Megger VF6 EX prüft auf vorhandene Wechselspannung, die durch eine helle rote LED in der weißen Nylonspitze, einen akustischen Signalgeber und einen Vibrationsalarm angezeigt wird.Der Detektor hat sowohl Niederspannungs- (12 bis 1000 V) als auch Mittelspannungsbereiche (100 bis 1000 V). Der VF6 EX bietet außerdem eine hellweiße LED-Taschenlampe, ein Vorteil beim Einsatz bei schlechtem Licht. | **Erfassungsspannungsbereich** **Frequenzbereich** **Batterien** **Umgebungsbetriebstemperatur** **Lagertemperatur** **Luftfeuchtigkeit** **Höhe** **Verschmutzungsgrad** **Sicherheitskonformität** **Autom. Ausschalten** **Schutzart** **Entspricht der Zertifikatnummer**  | 12 V AC bis 1000 V AC, 100 V bis 1000 V AC50/60 Hz2 x AAA/LR03 1,5 V Batterien0 °C bis 50 °C-10 °C bis 60 °CMax. 80 %2000 Meter2CAT IV 1000 V5 MinutenIP67EX logo symbol II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb Presafe 17 ATEX 9668X  |
| **EINSATZGEBIETE** |
| Das Produkt ist für den Einsatz auf Gasplattformen und in anderen petrochemischen Umgebungen -zertifiziert. Geeignet zum Identifizieren stromführender Leiter, zum Auffinden einer Unterbrechung in einem Leiter oder zum Überprüfen einer durchgebrannten Sicherung im Stromkreis und zum Erkennen von Wechselspannung an Steckdosen, Schaltern, Schutzschaltern, Sicherungen, Kabeln und Leuchten |
| **BESTELLINFORMATIONEN** |
| **Artikel (Anzahl)** | **Bestellcode** |
| VF6 EX Box mit 12 Stück | 1013-097 |
| (Nur als Packung mit 12 Stück erhältlich, nicht als einzelne Artikel) |
|  |  |
| **Mitgeliefertes Zubehör** |  |
| Batterien 2 x AAA |  |